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                                                                          ÇAMAŞIR SUYU
                                                                 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

91/155/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifi ve “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik” 

[23.06.2017-30105 (Mükerrer) Resmi Gazete] uyarınca hazırlanmıştır.
Hazırlama Tarihi       : 12.11.2025

                   MSDS No : GBF-ŞLN-007
Revizyon No/Tarihi  : 00 / 00

	BÖLÜM 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN TANITIMI


DDERIŞIMIN VE ŞİRKETİN TANITIMI
	1.1. Ürün Hakkında Bilgiler


Ürün adı 


: ÇAMAŞIR SUYU
Kimyevi Tanımlama Tarifi
: Karışım

Kimyasal Kayıt No

:Kimyasalların Kayıt Başvurusu Zorunluluğu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 23.12.2023 tarih ve 32408 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, 31.12.2026 tarihine kadar uygulaması uzatılmıştır.
	1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları


Kullanımı / Uygulama Alanı
: Genel Temizlik ve Mutfak Temizliği
Kullanım Kısıtlamaları

: Direkt deri ile temasından kaçınınız. 
	1.3. Ruhsat Sahibi ve Üretici Firma Bilgisi


Üretici Firma Adı

: Şölen Medikal Gıda Tem. İnş. Ltd. Şti.
Adresi



: Horozluhan OSB Mah. Çatalkaya Sok. No:2 H Selçuklu/KONYA
Tel



: 0 532 540 23 88
Faks



: -
E-mail



: solenmedikal@gmal.com
	1.4. Acil Durum Tel. No
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: 112
UZEM Ulusal Zehir Danışma Merkezi
: 114

	BÖLÜM 2. ZARARLILIK TANIMLAMASI


	2.1. Madde ve Karışımların Sınıflandırılması (1272/2008 (EC) Sayılı Düzenlemeye göre)


· Yönetmelik (EC) 1272/2008'e göre sınıflandırma.
· Sucul akut 1-H400
· Cilt aşınd. 1B- H314
	2.2. Etiket Unsurları (1272/2008 (EC) Sayılı Düzenlemeye göre)


Zararlılık İşareti
:
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                 Uyarı Kelimesi : TEHLİKE
Zararlılık İfadeleri
: 
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
Önlem İfadeleri
:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301 + P330 + P331: YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P303 + P361 + P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen

kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartınve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
	2.3. Diğer Zararlar:



PBT ve vPvB sonuçlarının değerlendirmesi için bakınız bölüm 12.5.

Fizikokimyasal bilgiler için 9.bölüme bakın. Toksikolojik bilgiler için 11.bölüme bakınız.

Çevresel bilgiler için 12.bölüme bakın.
	BÖLÜM 3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ


	3.1. Maddeler



Uygulanamaz.

	3.2. Karışımlar


	Adı
	Madde /Karışımın kimliği
	%
	Sınıflandırma (SEA)

	Sodyum Hipoklorit (%15)
	(CAS No) 7681-52-9
(EC No)    231-668-3

	15,0-30,0
	Cilt aşındırıcı 1B - H314

Sucul akut 1-H400

EUH031


*H ifadelerinin açılımı Bölüm 16’da verilmektedir. 

	BÖLÜM 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ


	4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması


Genel İlk Yardım 
Önlemleri
: Herhangi bir kuşku doğduğunda veya belirtiler sürüyorsa tıbbi yardım isteyin. Bilinci yerinde olmayan kişilere asla ağızdan bir şey vermeyin. Spesifik bir antidotu yoktur. Acil bir durum oluşması halinde bu güvenlik bilgi formunu göstererek doktora başvurunuz.
Solunma
: Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Şayet belirtiler varsa doktor çağırın.
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Deri Teması
: Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. cildi hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.
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Gözle Temas
: Kazazedeyi hemen maruz kalma yerinden başka bir yere götürün. Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun.

[image: image5.jpg]



Yutma 
: Bilince yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Ağzı iyice çalkalayın. Hemen doktora başvurun!
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	4.2. Çabuk ve Gecikmiş Önemli Belirtiler ve Etkileri


Soluma sonrası
: Tahriş edicidir.
Deri teması sonrası
: Şiddetli ve kalıcı hasara neden olur.
Göz teması sonrası
: Ciddi yanıklara neden olur. 
Yutma sonrası
: Yutma ağız ve boğazda aşındırıcı yakıcı tesire ve yemek borusunda ve mide delinmesi tehlikesine yol açacaktır.
	4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler


Klinik test ve tıbbi izleme bilgisi mevcut değildir. Maddelere ilişkin spesifik toksikolojik bilgi, varsa, bölüm 11. de bulunabilir.
Doktor için Not:

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu, göz ile temas halinde veya deri ile temas ettiği takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin.

	BÖLÜM 5.YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ


	5.1. Yangın Söndürücüler


Uygun söndürme maddeleri

: Bu ürün parlayıcı değildir. CO2,toz söndürücüler veya su kullanın. Daha büyük yangınlar için tazyikli su kullanın.
Uygun olmayan söndürücü maddeler 
: -
	5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar


Yangın tehlikesi



: Alevlenir değildir.
Patlama tehlikesi



: Patlayıcı değildir.
Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri
: Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ve klor gazları ortaya çıkabilir.
	5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler


Herhangi bir yangında olduğu gibi, solunum aparatı, eldiven ve göz / yüz koruyucusu gibi uygun koruyucu giysinizi giyin.

Yangın buharlarını solunmaktan kaçının. Hortumla düz akımlı su püskürtmekten kaçının; yangını dağıtır ve yayar. Yangına maruz kalan kapları soğutmak ve buharları dağıtmak için su kullanın. Etrafına set çekerek yangını söndüren suları toplayın.
	BÖLÜM 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER


	6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri


Acil durum personeli olmayanlar için

Koruyucu donanım

: Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Korunmayan kişileri alandan uzaklaştırın. Deri ve göz temasından kaçınınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Solunum koruyucu giyin. Döküntü halinde kaygan taban ve satıhlara dikkat edin.
Acil durum planları

: Çıkan dumanı, gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları uzaklaştırın. Yeterli havalandırma sağlayınız. Cilt ve gözlerle temasından kaçının.
Acil durumda müdahale eden kişiler için

Koruyucu donanım


: Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma"

	6.2 Çevresel Önlemler


İnsan ve hayvanları alandan uzaklaştırın. Bulaşık alanda dolaşmayın. Koruyucu elbise ve ekipman (gözlük, maske, eldiven, çizme) kullanın Bulaşık alanı derhal temizleyin. Su kaynaklarına ve kanalizasyona bulaştırmayınız. Kum veya absorbe edici madde ile yayılmasını engelleyiniz. Atıkları boş bir kaba doldurup tanımlayın ve Atık Yönetimi yönetmeliğine göre imha ediniz.
	6.3 Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller


Temizlik işlemleri
: Döküntüleri sıvı bağlayıcı maddeler ( kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş ) ile emdirin.

Ek bilgi: Toplanan malzemeleri, "Atık hususları" 'na uygun olarak işleme tabi tutunuz. 
Diğer bilgiler


: Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.
	6.4 Diğer Bölümlere Atıflar


Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.
	BÖLÜM 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA


Sağlık güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, işverenin, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve iş yerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, iş yerindeki çalışma usullerinin planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen gösterilmelidir.
	7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler


Güvenli elleçleme için önlemler
: Asitlerden uzak tutunuz. Baret ve kimyasal emniyet gözlügü takınız. Maddeyi kullanmak için lastik veya PVC eldiven ve koruyucu elbise giyiniz.  Kimyasalların kullanımı sırasında yutulmasını, göze ve cilde temasını önlemek için endüstriyel hijyen standartlarına uyulması zorunludur. Çalışma sonrasında ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayın. İş yerinde iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek ve herhangi bir şey içmek yasaklanmalıdır
Hijyen ölçütleri

: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.
	7.2. Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar


Teknik tedbirler
: Sodyum hipokloritin sınırlı raf ömrü yüzünden uzun süre depolamak olanaksızdır. Havalandırmalı kaplar kullanılmalıdır. Kaplarda basınç varsa ısıtıldığında ya da asit gazları ile temasında infilak edebilir. Maddeyi orijinal ambalajında depolayınız. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Asidik ortamda klor gazı açığa çıkar. Isı ve ışık etkisiyle bozunur. 
Saklama koşulları
: Kuru, soğuk yerlerde günışığı ve yanıcı maddelerden uzakta depolayın. Depolama sıcaklıgını 29 °C’ın altında tutun. İyi havalandırma sağlayınız. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır. Ortak bir depoda depolama durumu: Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Açık ates kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli reaksiyonlara girer. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun.

Uzak tutulması gereken maddeler
: Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Isıdan, tutuşmaya yol açabilecek kaynaklardan uzak tutun. Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyona girer. Kaplarda basınç varsa ısıtıldığında ya da asit gazları ile temasında infilak edebilir. Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli reaksiyonlara girer. Yükseltgen organik maddelerle yangınla sonuçlanabilen şiddetli reaksiyonlara girer. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyona girer.
Uygun ambalaj malzemesi

: Plastik ve Cam 
Uygun olmayan ambalaj malzemesi
: Veri yok
	7.3. Belirli Son Kullanımlar


Tamamlayıcı bilgi yok

	BÖLÜM 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA


	8.1. Maruziyet kontrolleri


Mesleki maruziyet sınırları

TLV-Ceiling : 2 mg/m3

STEL : 10 min 2 mg/m3 (United Kingdom)

PEL : 2 mg/m3
	8.2 Maruz kalma kontrolleri
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Uygun mühendislik kontrolleri

: Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Herhangi bir potansiyel maruz kalma durumunda, ilgili bölgede acil durum göz yıkama çeşmeleri ve güvenlik duşları bulunmalıdır.
Ellerin koruması


: Eldivenle elleçleme yapınız. Kullanılacak eldiven kullanımdan önce test edilmelidir. Cildin bu maddeyle temas etmesinden kaçınmak için tamamen eldivenle elleçleme yapınız. Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra yasal yönetmelikler uygulamalarına uygun olarak bertaraf ediniz. Ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız. Seçilen koruyucu eldivenler EU Direktifleri 89/686/EEC ve EN 374 standardına uygun özellikte olmalıdır.
Gözlerin koruması


: Yüze sıkıca oturan emniyet gözlükleri. Yüz kalkanı (min.8 inç). Göz koruması için, NIOSH (US) veya EN 166(EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış ekipmanlar kullanınız.
Deri ve vücudun korunması

: Kimyasallara karşı tam koruyucu olan koruyucu giysi kullanınız. Koruyucu ekipmanın seçimi, spesifik olarak iş alanındaki tehlikeli maddenin miktar ve konsantrasyonuna bağlı olarak yapılmalıdır.
Solunum yollarının koruması

: Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanı giyin. Önerilen filtre tipi: A. Standard EN 14387 - Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri kombine filtreler - EN 136
Maruz Kalma Limit Değerleri

: Veri Yok.
Çevresel maruziyet kontrolleri

: Çevreye verilmesinden kaçının.
	BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER


	9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi


· Fiziksel Hali



: Viskoz Berrak Sıvı 
· Görünüm



: Açık Sarı
· Koku




: Karakteristik 
· Koku eşiği



: Uygun veri yok

· pH




: 12,0-13,0 ( 20 °C)
· Erime Noktası



: İlgili Veri Yok 

· 
Kaynama Noktası


: İlgili Veri Yok
· 
Kendiliğinden Tutuşabilme Sıcaklığı
 : İlgili Veri Yok
· 
Parlama Noktası


: İlgili Veri Yok
· Ayrışma sıcaklığı


: Uygun veri yok

· Yoğunluk



: 1,026 g/ml (20 °C)
· Çözünürlük



: Su içinde çözünür.
· Viskozite, kinematik


: Uygun veri yok.
· Patlayıcı özellikler


: Uygun veri yok
· Metallere Korozyon


: Koroziv değildir.
	9.2. Diğer Bilgiler


	BÖLÜM 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE


	10.1. Tepkime


Normal depolama ve kullanım şartları altında bilinen bozunma yoktur.
	10.2. Kimyasal Kararlılık


Normal depolama ve kullanım şartları altında kararlıdır. 40°C’ın üstündeki sıcaklıklarda, gün ışığında ve asitlerle teması halinde stabil değildir.
	10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı


Normal depolama ve kullanım şartları altında bilinen yoktur.
	10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar


( Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartlarlar altında.): Asitlerle teması halinde zehirli ve aşındırıcı bir gaz olan klor açığa çıkar.
	10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler


(Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle ilgili koşullar): Ürün nikel, asitler, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyona girer.
	10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri


Asitlerle reaksiyonunda klor gazı (Cl2) Nikel, bakır, kalay, manganez ve demirle reaksiyonunda oksijen; yüksek sıcaklıkta sodyum klorat (NaClO3) ve sodyum klorür oluşur (NaCl).
	BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER


	11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi


Ürünle ilgili veriler.

AKUT TOKSİSİTE

ORAL

LD 50: 29700 mg/kg olarak hesaplanmıştır.

SOLUNUM

LC 50: Yeterli veri bulunmamaktadır.

DERMAL

LD 50: Yeterli veri bulunamamaktadır.

TAHRİŞ

CİLT

Sonuç: Ciddi cilt yanıklarına neden olur.

GÖZLER

Sonuç : Ciddi göz tahrişine neden olur.
İlgili ve ulaşılabilir hammadde verileri, aşağıda sıralanmıştır.

Akut oral toksisite
	Maddeler
	Solunum Noktası
	Değeri (mg/kg)
	Türü
	Metod
	Maruziyet Süresi

	Sodyum Hipoklorikt (%15-19)
	LD 50
	8910 
	Ağızdan
	(OECD Guide-line 401)
	Tek Doz


	11.2. Diğer Bilgiler


Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

	BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİ


	12.1.
Ekotoksisite


AKUT TOKSİSİTE

SODYUM HİPOKLORİT

LC 50, 96 saat, BALIK :0,22-0.62 mg/l Cyprinus carpio (Directive 84/449 EEC)
	 12.2.
Kalıcılık ve bozunabilirlik


Uygun veri yok.
	12.3.
Biyobirikim potansiyeli


Üründe, biyo biriktirici olması beklenen hiçbir madde yoktur.
	12.4.
Toprakta hareketlilik


Ürün su ile karışabilir. Su ortamında yayılabilir.
	12.5.
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları


Tamamlayıcı bilgi yok
	12.6.
Diğer olumsuz etkiler


Sucul ortam için zararlıdır.
	BÖLÜM 13. BERTARAF BİLGİSİ


	13.1.
Atık işleme yöntemleri


Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
: Ulusal atık mevzuatına göre güvenilir bir şekilde bertaraf edin
Atık işleme yöntemleri


: Kontrollü yakma veya lisanslı atık depolama tesislerinde depolama yoluyla bertaraf ediniz

Ek bilgiler



: Ürünü orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. 
Ürünü resmi yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.
Temizlenmemiş ambalajlar Öneri
: Ambalajların temizliği su ile yapılabilir.
	BÖLÜM 14.TAŞIMACILIK BİLGİSİ


	ADR
	IMDG
	IATA
	ADN
	RID

	14.1.
UN Numarası

	1791
	1791
	1791
	1791
	1791

	14.2.
Uygun UN taşımacılık adı

	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi

	Taşıma dokümanın açıklanması

	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi, 8, III, (E)
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi, 8, III
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi, 8, III
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi, 8, III
	Sodyum Hipoklorit Çözeltisi, 8, III

	14.3.
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

	8
	8
	8
	8
	8
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	14.4.
Ambalajlama grubu

	III
	III
	III
	III
	III

	14.5.
Çevresel zararlar

	Çevreye zararlıdır :Evet 
	Çevreye zararlıdır : Evet
 Denizi kirletici : Evet
	Çevreye zararlıdır : Evet
	Çevreye zararlıdır : Evet
	Çevreye zararlıdır : Evet


	14.6.
Kullanıcı için özel önlemler


· ADR/RID

Sınıflandırma Kodu





: C9
Özel hükümler (ADR)





: 521
Sınırlı miktar değerleri (ADR)




: 5 LT

İstisnai miktar (ADR)





: E1
Ambalaj talimatları (ADR)




: P001, IBC02, LP01 ve R001 
Karışık ambalajlama hükümleri(ADR)



: MP19
Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (ADR)

: T4
Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel 

hükümler (ADR)





: TP2 ve TP24
Tank kodu (ADR)





: L4Bv(+)
Tanklı taşıma aracı





: AT
Taşıma için özel hükümler-Operasyon (ADR)


: -
Yükleme Boşaltma ve Elleçleme




: -

Tehlike no. (Kemler sayısı)




: 80
Tünel kısıtlama kodu (ADR)




: 2 (E)
-
IMDG

EmS-No. (yangın)





: F-A 

N° FS (Dökülme)





: S-B
	14.7.
Ek Bilgiler


İlişkisi Yok.

	BÖLÜM 15. MEVZUAT BİLGİSİ


Ulusal yönetmelikler
· 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmıştır
· 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” (SEA)

· 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

· 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

· 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
· Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) 

· Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP, ЕС GHS)
· ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu  

http://echa.europa.eu   

http://eur-lex.europa.eu
	BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER


 Kısaltmalar ve akronimler  
	ADN
	Tehlikeli Malların İç Suyollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması

	ADR
	Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması

	GBF
	Güvenlik Bilgi Formu

	EC50
	Ortalama etkili derişim

	IATA
	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

	IMDG
	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler

	LC50
	Ortalama ölümcül derişim

	LD50
	Ortalama ölümcül doz

	PBT
	Kalıcı Biyobirikimli Zehirli

	RID
	Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Mevzuat

	SEA
	Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama Yönetmeliği; 11.12.2013 - 28848 (Mükerrer)

	vPvB
	Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli


H ifadelerinin tam metni:
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
Kısıtlama / Yasaklama:

Bu güvenlik bilgi formu kapsamındaki ürünün satışı, kullanımı, kullanım alanları ve miktarlarına, çevre ve insan sağlığının korunmasını teminen herhangi bir yasaklama ve kısıtlama getirilmemiştir.

Bu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgiler üreticinin tecrübelerine dayanılarak derlenmiştir.

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.

Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar)da kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır; böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiden bilgi almadan diğer uygulama(lar) için kullanmayınız.

“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” (R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 say.) çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş uzman personel tarafından hazırlanmış/onaylanmıştır.

Bu dökümanda verilen bilgiler için mevcut en iyi bilgiler temel alınmıştır. Bu bilgiler sadece belirlenmiş madde/müstahzar için geçerlidir ve bu maddenin/müstahzarın diğer maddelerle/müstahzarlarla karıştırılması durumunda veya herhangi diğer proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
Bu dökümanda verilen bilgiler ürünün özellikleri için bir garanti/teminat oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma/akdi bir hukuki ilişki özelliği taşımaz. Bu belge teknik belgeleri tamamlar ancak onların yerine konulamaz. Verilen bilgiler yayınlandığı tarihte var olan bu ürün ile ilgili bilgilerimizi esas alır.
Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan:
Mümin SEMERCİ

Kimya Mühendisi
KDU Sertifika No: NBC04.59.06

Son Geçerlik Tarihi:05.01.2029
GBF Hazırlayıcı: KDU Sertifika No:NBC04.59.06
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